Информационный материал для руководителей групп в пожарных частях противопожарной службы Приморского края по обучению
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в области пожарной безопасности по виду
профессиональной деятельности «Добровольный пожарный»

Продолжительность обучения – 30 календарных дней: на прохождение дистанционного обучения в КГОКУ УМЦ ГОЧС ПБ отводится 15 календарных  дней,  после чего  – 15 календарных дней - на прохождение практических занятий на базе пожарных частей противопожарной службы Приморского края.  Периоды обучения определяются приказами КГОКУ УМЦ ГОЧС ПБ. 
После прохождения слушателями практических занятий и аттестации контрольные ведомости и протокол направляются в отдел обеспечения оперативно-служебной деятельности государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций не позднее 5-ти рабочих дней после завершения обучения.  

Тематика проведения практических 
занятий со слушателями:

Тема 2. «Тактика тушения пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ» (1 час)

Учебные вопросы:
Основы организации тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Основы прекращения горения на пожаре. Огнетушащие вещества. Тактические возможности подразделений по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обязанности, права и ответственность участников тушения пожара. Особенности тушения пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных объектах, на открытых пространствах твердых горючих материалов и на транспорте. Особенности тушения пожаров в сельской местности. Основы тушения лесных и иных ландшафтных (природных) пожаров.

Тема 3. «Боевые действия по тушению пожаров» (1 час)
Учебные вопросы:
Начало и окончание боевых действий по тушению пожаров. Разведка пожара. Боевые действия по тушению пожаров, проводимые до прибытия к месту пожара (прием и обработка сообщения о пожаре, выезд и следование к месту пожара). Боевые действия по тушению пожаров, проводимые на месте пожара (прибытие к месту пожара, управление силами и средствами на месте пожара, спасение людей, боевое развертывание сил и средств, локализация и ликвидация горения, проведение АСР, связанных с тушением пожара, и других специальных работ). Боевые действия по тушению пожаров, проводимые после тушения пожара (сбор и следование в место постоянной дислокации, восстановление боеготовности подразделения пожарной охраны).

Тема 4. «Пожарная и аварийно-спасательная техника» (1 час)
Учебные вопросы:
Организация применения пожарной и аварийно-спасательной техники. Первичные средства тушения пожара. Специальная защитная одежда и снаряжение пожарных. Ручные пожарные лестницы. Назначение, устройство, правила применения и испытания ручных пожарных лестниц. Пожарные насосы. Основные пожарные автомобили. Специальные пожарные и аварийно-спасательные автомобили. Средства связи, правила ведения радиообмена и требования радиодисциплины. Аварийно-спасательное оборудование и пожарный инструмент. Пожарные рукава и рукавная арматура. Приборы подачи огнетушащих веществ. Средства индивидуальной защиты.



Тема 6.  «Пожарно-строевая подготовка» (1 час)
Учебные вопросы:
Упражнения с ручными пожарными лестницами. Упражнения с пожарными рукавами, стволами и разветвлениями. Упражнения по спасанию и эвакуации пострадавших. Упражнения по боевому развертыванию пожарных расчетов. Упражнения с аварийно-спасательным оборудованием и инструментом.

Задания для проведения практических 
занятий со слушателями:
(приказ МЧС России от 05.02.2025 № 77 «Об утверждении порядка 
подготовки личного состава пожарной охраны»)

№ 1. Индивидуальное надевание боевой одежды и снаряжения пожарного («отлично» - 21 сек, «хорошо» - 24 сек, «удовлетворительно» - 27 сек.).
Условия выполнения: куртка боевой одежды пожарного (перчатки (рукавицы) в карманах куртки или пристегнуты к шлевке куртки, карабину), пояс пожарный спасательный с закрепленным на нем карабином и пожарным топором в кобуре, подшлемник и каска располагаются на стеллаже (полке). Брюки боевой одежды пожарного надеты на сапоги, которые располагаются под стеллажом (полкой) или уложены любым способом на стеллаже. Исполнитель в повседневной обуви стоит в одном метре от стеллажа (полки) с боевой одеждой пожарного, лицом к нему. (Повседневная обувь снимается перед надеванием брюк боевой одежды пожарного).
Упражнение считается выполненным, если: боевая одежда пожарного, подшлемник, пояс пожарный спасательный, сапоги и каска надеты. Подбородочный ремень каски отрегулирован по размеру и застегнут. Помочи брюк надеты и отрегулированы по размеру, куртка полностью застегнута на молнию (карабины). Подшлемник надевается перед курткой боевой одежды пожарного.

№ 2. Установка пожарной автоцистерны (автонасоса) на пожарный гидрант («отлично» - 32 сек, «хорошо» - 35 сек, «удовлетворительно» - 38 сек.) 
Пожарная автоцистерна (автонасос) установлена на ровной площадке с твердым покрытием у пожарного гидранта. Пожарное оборудование находится в отсеках и закреплено на штатных местах согласно табелю положенности пожарного автомобиля. Отсеки закрыты. Крышка колодца пожарного гидранта закрыта. Исполнитель с водителем стоят у колеса задней оси пожарного автомобиля. Упражнение считается выполненным, если: пожарная колонка навернута на ниппель пожарного гидранта, один напорный и один напорно-всасывающий рукав присоединены к пожарной колонке и через рукавный водосборник - к всасывающему патрубку насосной установки (для насосов серии NH - к гидрантному входу). Исполнитель находится у пожарного гидранта. Водитель рядом с насосной установкой.

№ 3. Установка пожарной автоцистерны (автонасоса) на пожарный водоем («отлично» - 35 сек, «хорошо» - 40 сек, «удовлетворительно» - 45 сек) 
Пожарная автоцистерна (автонасос) установлена на ровной площадке с твердым покрытием у водоема. Пожарное оборудование находится в отсеках и закреплено на штатных местах согласно табелю положенности пожарного автомобиля. Отсеки закрыты. Исполнитель с водителем стоят у колеса задней оси пожарного автомобиля. Упражнение считается выполненным, если: всасывающая сетка присоединена к всасывающей линии из 2-х всасывающих рукавов длиной 4 метра, которая присоединена к всасывающему патрубку насосной установки пожарного автомобиля. Веревка от всасывающей сетки закреплена за конструктивные элементы пожарного автомобиля или за всасывающий рукав. Исполнитель находится в месте забора воды из водоема. Водитель рядом с насосной установкой.



№ 4. Боевое развертывание от пожарной автоцистерны с подачей ствола первой помощи с использованием рукавной линии (с подачей воды) («отлично» - 23 (37) сек,  «хорошо» - 26 (42) сек,  «удовлетворительно»  - 29 (47) сек).  
Пожарная автоцистерна установлена на ровной площадке с твердым покрытием. Пожарное оборудование находится в отсеках и закреплено на штатных местах согласно табелю положенности пожарного автомобиля. Отсеки закрыты. Исполнитель и водитель стоят у колеса задней оси пожарного автомобиля. Упражнение считается выполненным, если: рабочая рукавная линия из 2-х рукавов d = 51 мм с примкнутым ручным комбинированным пожарным стволом присоединена к напорному патрубку насосной установки с помощью переходной соединительной головки и проложена на всю длину. Исполнитель с присоединенным к рукавной линии ручным комбинированным пожарным стволом находится на позиции ствольщика. Водитель рядом с насосной установкой. Подача огнетушащих веществ осуществляется по выходу ствольщика на позицию.

№ 5. Прокладка магистральной рукавной линии на 3 рукава одним исполнителем («отлично» - 40 сек, «хорошо» - 45 сек, «удовлетворительно» - 50 сек).  
Пожарный автомобиль установлен на ровной площадке с твердым покрытием. Пожарное оборудование находится в отсеках и закреплено на штатных местах согласно табелю положенности пожарного автомобиля. Отсеки закрыты. Исполнитель стоит у колеса задней оси пожарного автомобиля. Упражнение считается выполненным, если: магистральная рукавная  линия  из  3-х рукавов d = 77 мм с присоединенным трехходовым разветвлением РТ-80 проложена на всю длину и присоединена к напорному патрубку насосной установки пожарного автомобиля. Исполнитель находится у РТ-80. 

№ 6. Снятие с пожарного автомобиля, переноска, установка и подъем по выдвижной пожарной лестнице на третий этаж учебной башни. (На правильность, но не более 90 сек).
Выдвижная пожарная лестница закреплена на пожарном автомобиле согласно табелю положенности пожарного автомобиля. Двое исполнителей стоят у колеса задней оси пожарного автомобиля.
Упражнение выполнено, если выдвижная пожарная лестница установлена в окно третьего этажа учебной башни на 2 - 3 ступени выше подоконника. Силовая веревка завязана за ступеньку выдвижной пожарной лестницы. Исполнитель N 2 удерживает лестницу за нерабочую поверхность тетив первого колена, прижимая ее к учебной башне. Исполнитель N 1 встал двумя ногами на пол третьего этажа учебной башни.

№ 7. Подача ствола первой помощи от пожарного крана. («отлично» - 8 сек, «хорошо» - 9 сек, «удовлетворительно» - 10 сек).
Пожарный рукав диаметром 51 мм с присоединенным к ней ручным пожарным стволом уложен в скатку в пожарном шкафу. Дверца пожарного шкафа закрыта (замок в открытом положении). Исполнитель стоит рядом с пожарным шкафом.
Упражнение считается выполненным, если: Рукавная линия проложена на всю длину. Исполнитель находится на позиции ствольщика.

№ 8. Тушение очага пожара с помощью огнетушителя («отлично» - 8 сек, «хорошо» - 9 сек, «удовлетворительно» - 10 сек).  
Исполнитель с огнетушителем находится на расстоянии 20 метров от очага пожара. Площадь очага пожара: класс А - 0,48 м2; класс В - 0,28 м2. Упражнение считается выполненным, если возгорание ликвидировано.



Данные практические задания являются элементами итоговой аттестации слушателей, результат выполнения которых указывается в протоколе итоговой аттестации. При итоговой аттестации слушатели выполняют 3 упражнения (норматива).  
При выполнении упражнений (нормативов) при результате ниже «удовлетворительно» - в протоколе ставится «незачет». 

По всем вопросам обращаться по телефону 8-423-244-23-58
